Лабораторная работа №6

Группа ОТ-335

Акулов Д.О.

Операционный блок

6\*8=48

X=8=1000

Y=6=0110

Z=48=0011 0000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № такту | *RG*1 | *RG*2 | *RG*2*(n)* | | *RG*3 | | *RG*4 | МО |
| ПС | 0000 | 1000 |  | | 0110 | | 100 | Початковий стан |
| 1 | 00000 | 100 | 0 | | 0110 | | 011 | RG1→, RG2→,  RG4 – 1; CT≠0 |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
| 2 | 000000 | 10 | 0 | | 0110 | | 010 | *RG*1→, *RG*2→,  *RG*4 – 1; *CT≠0* |
| 3 | 0000000 | 1 | 0 | | 0110 | | 001 | RG1→, RG2→,  RG4 – 1; CT≠0 |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
| 4 | 0000000  0110  0110000  00110000 |  | | 1 | 0110 | 000 | | RG1+ RG3  RG1→, RG2→,  RG4 – 1; CT=0 |

